临海谭氏单级真空泵RS-1 产品资料
产品介绍与技术参数
本资料供产品选型参考，参数以产品说明书及具体配置为准。
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适用于真空包装、真空制冷、汽车维修、印刷机械等等各种真空抽气。
 RS型单级旋片真空泵
 该系列单级真空泵，采用直联整体化设计，使产品更为紧凑轻巧合理。采用大起动力矩，针对低温环境作特殊设计，保证在冬季环境温度较低的情况下正常启动。适用于真空包装、真空制冷、汽车维修、印刷机械等等各种真空抽气。
 
	  参数/型号
 
	  RS-1
 
	  RS-2
 
	  RS-4
 

	  抽速 m3/h(L/S)
 
	  50(HZ)
 
	  2(0.5)
 
	  4(1.1)
 
	  8(2.2)
 

	
	  60(HZ)
 
	  2.3(0.6)
 
	  4.7(1.3)
 
	  9.5(2.6)
 

	  极限压力
  （Pa）
 
	  Pa
 
	  10
 
	  10
 
	  10
 

	
	  microns
 
	  75×10-2
 
	  75×10-2
 
	  75×10-2
 

	
	  Mbar
 
	  0.1
 
	  0.1
 
	  0.1
 

	  转速
  (r/min)
 
	  50(HZ)
 
	  1440
 
	  1440
 
	  1440
 

	
	  60(HZ)
 
	  1720
 
	  1720
 
	  1720
 

	  功率 （kw)
 
	  0.12
 
	  0.25
 
	  0.37
 

	  电压 （V)
 
	  220
 
	  220
 
	  220
 

	  进气口径(O.D.)（mm）
 
	  φ8
 
	  φ12
 
	  φ12
 

	  噪声 （dBA）
 
	  ≤56
 
	  ≤56
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