临海谭氏皮带式真空泵2X-70A 三相 70L/s 产品资料
产品介绍与技术参数
本资料供产品选型参考，参数以产品说明书及具体配置为准。
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抽气速率(L/s)70
电机功率（kw)5.5
进气口径（mm）80
用油量（L）4.2
 2X﹣A系列旋片式真空泵
 该系列泵是用来对密封容器抽除气体的基本设备。它可单独使用，也可作为增压泵、罗茨泵、气体循环冷却罗茨泵、油扩散泵、分子泵的前级泵、维持泵、钛泵的预抽泵。可供真空镀膜、真空热处理、真空冶炼、电子管、灯泡、制冷、化工、包装、吸塑成形、医疗卫生和实验室等真空作业、真空干燥、真空过滤等工艺中。
 特点
 1.此泵可在5－40oC范围内和进口压强＜1330Pa的条件下，允许长期连续工作；
 2.设有气镇阀，可抽除少量水蒸汽，延长泵油使用时间（除2X—4A外）；
 3.霓虹灯制造专用真空泵；
 4.一泵多吸头作业，可节约用电。
 技术参数
	 参数/型号
	 2X-4A
	 2X-8A
	 2X-15A
	 2X-30A
	 2X-70A
	 2X-100A
	 备注

	 抽气速率(L/s)
	 4
	 8
	 15
	 30
	 70
	 100
	 

	 极限压力（Pa）
	 分压力
	 ≤6×10-2
	 ≤6×10-2
	 ≤6×10-2
	 ≤6×10-2
	 ≤6×10-2
	 ≤6×10-2
	 a

	
	 全压力
	 ≤1
	 ≤1
	 ≤1
	 ≤1
	 ≤1
	 ≤1
	 b

	 电动机功率（kw）
	 0.55
	 1.1
	 2.2
	 3
	 5.5
	 7.5
	 

	 转速（r/min)
	 450
	 320
	 320
	 450
	 420
	 360
	 

	 温度（oC）
	 ≤40oC
	 

	 噪音（dBA）
	 ≤75
	 ≤78
	 ≤80
	 ≤82
	 ≤86
	 ≤90
	 

	 进气口径（mm）
	 25
	 40
	 40
	 65
	 80
	 90
	 

	 用油量（L）
	 1
	 1.5
	 2
	 3
	 4.2
	 5
	 

	 外形尺寸（mm)
	 540×335×380
	 790×430×540
	 790×530×
 540
	 780×500×560
	 910×650×
 700
	 113×740×690
	 

	 适用电磁压差阀
	 DYC-Q25
	 DYC-Q40
	 DYC-Q40
	 DYC-Q65
	 DYC-Q80
	 DYC-Q100
	 

	 冷却水量（L/mm）
	 ―
	 ―
	 ―
	 71
	 72
	 72
	 C

	 毛重/净重（Kg）
	 55/50
	 158/148
	 202/190
	 230/216
	 338/320
	 400/370
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