T40D真空泵 产品资料
产品介绍与技术参数
本资料供产品选型参考，参数以产品说明书及具体配置为准。
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产品特点 1.泵体内部采用耐腐蚀材料及工艺 2.内置主动防返油阀设计，可靠保障停机不返油 3.可调节气镇，方便不同工艺对水蒸气排出量的要求 4.更恒定稳压的强制供油，在高压强下低噪音稳定运行 5.零部件数量少，更方便后期维护保养 6.四项专利成果转化 应用行业 真空镀膜/化工/制药研发/冶金/真空炉/灯和灯管制造/半导体/空间模拟/分析工程/环境工程/制冷和
产品特点与应用
产品特点 
1.泵体内部采用耐腐蚀材料及工艺 
2.内置主动防返油阀设计，可靠保障停机不返油 
3.可调节气镇，方便不同工艺对水蒸气排出量的要求 
4.更恒定稳压的强制供油，在高压强下低噪音稳定运行 
5.零部件数量少，更方便后期维护保养 
6.四项专利成果转化 
应用行业 
真空镀膜/化工/制药研发/冶金/真空炉/灯和灯管制造/半导体/空间模拟/分析工程/环境工程/制冷和空调/电子工程/机械工程/医学技术/真空/干燥箱/高真空系统/化学和研究实验室/冷冻干燥系统/等离子蚀刻
技术参数
	 
	 T40D 

	 50Hz名义抽速M3/h(L/s) 
	40(11)

	 50Hz抽速M3/h(L/s) 
	40(11)

	 关气镇极限分压强(Pa) 
	 4x10-2 

	 关气镇极限全压强(Pa) 
	1

	 开气镇极限全压强(Pa) 
	6

	 水蒸气允许压强(Pa) 
	25

	 水蒸气抽除能力(g/h) 
	1000

	 注油量(min/max)L 
	3(4)

	 噪音级 关/开气镇(db a) 
	60(62)

	 适合环境温度℃ 
	5-45

	 连接口 进气及排气阀 
	KF40

	 电源 
	3-ph

	 电机功率(kw) 
	1.1

	 产品尺寸(mm) 
	660*234*350

	 重量（未注油）kg 
	68
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