临海谭氏防爆旋片真空泵2XZF-0.5 三相 0.5L/s 产品资料
产品介绍与技术参数
本资料供产品选型参考，参数以产品说明书及具体配置为准。
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转速(r/min)1400
电动机功率(Kw)0.18
工作电压(v)380
噪音（dBA）65
容油量（L）0.5
 2XZF防爆系列直联旋片式真空泵
 该系列泵是原2XZ型基础上改进而成，广泛适用在石油、化工、矿井、医药、油库、加油站、液化气站、煤气管道站、航空航天、军事等部门，防爆等级为IIA、IIB、温度组别为T1-T4组的易燃易爆气体场所抽除气体的设备。
 一、特点：
 1.体积小、重量轻、噪音低；
 2.设有气镇阀、可抽除少量水蒸汽；
 3.设有自动防返油双重保险装置；
 4.专配防爆恒温干燥箱（2XZF-2,2XZF-4）；
 5.防爆标志：ExdIIT4；
 6.本机采用隔爆、烧封、本安复合防爆技术处理、安全可靠。
 技术参数
	 参数/型号
	 2XZF-0.5
	 2XZF-1
	 2XZF-2
	 2XZF-4
	 2XZF-6C
	 2XZF-8C

	 抽气速率(L/s)
	 0.5
	 1
	 2
	 4
	 6
	 8

	 极限压力（Pa）
	 分压力
	 6×10-2
	 6×10-2
	 6×10-2
	 6×10-2
	 4×10-2
	 4×10-2

	
	 全压力
	 1
	 1
	 1
	 1
	 1
	 1

	 转速（r/min)
	 1400
	 1400
	 1400
	 1400
	 1400
	 1400

	 电机功率（kw)
	 0.18
	 0.25
	 0.37
	 0.55
	 0.75
	 1.1

	 电源电压（V)
	 380
	 380
	 380
	 380
	 380
	 380

	 进气口口径（mm）
	 φ20
	 φ20
	 φ30
	 φ30
	 KF -40
	 KF -40

	
	 KF -16
	 KF -16
	 KF -25
	 KF -25
	
	

	 噪音（dBA）
	 65
	 65
	 68
	 68
	 70
	 72

	 容油量（L）
	 0.5
	 0.7
	 1
	 1.2
	 2
	 3

	 外形尺寸（mm)
	 447×168×260
	 469×168×260
	 514×168×282
	 610×260×340
	 580×260×340
	 660×260×340

	 重量（Kg）
	 16
	 17
	 20
	 60
	 70
	 75
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