DVP12Pro抗化学腐蚀隔膜泵 产品资料
产品介绍与技术参数
本资料供产品选型参考，参数以产品说明书及具体配置为准。
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抽速 12m³/h 极限真空度 ≤1.5mbar 变频调速 额定1400转速 安全功能 变频永磁电机，电机异常自动保护 抽气头 1 额定功率 600W 进气口接口尺寸 KF25 尺寸 467*234*319mm 净重 23kg 与介质接触的
技术参数
	抽速
	12m³/h

	极限真空度
	≤1.5mbar

	变频调速
	额定1400转速

	安全功能
	变频永磁电机，电机异常自动保护

	抽气头
	1

	额定功率
	600W

	进气口接口尺寸
	KF25

	尺寸
	467*234*319mm

	净重
	23kg

	与介质接触的材质

	部件
	材质

	排气阀片
	FFKM

	隔膜片
	三明治结构 PTFE

	进气口/出气口
	PTFE

	管件
	PTFE、PVDF

	进气盘
	加碳纤维增强 ECTFE

	腔体及膜片夹紧盘
	硬质氧化及特氟龙处理



产品页面 https://www.lhtanshi.cn/DVP/DVP12Pro.html
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