DVP1.2/1.2pro抗化学腐蚀隔膜泵 产品资料
产品介绍与技术参数
本资料供产品选型参考，参数以产品说明书及具体配置为准。
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1.真空稳定，抽速可调 2.完全的抗化学腐蚀能力 3.可长时间不间断工作 4.体积小、重量轻 5.使用、保养、维修均很方便 6.主要机构原装进口，稳定可靠 应用范围： 适用于真空干燥、减压蒸馏、旋转蒸发、真空浓缩、离心加速、固相萃取等
产品特点与应用
1.真空稳定，抽速可调 
2.完全的抗化学腐蚀能力 
3.可长时间不间断工作 
4.体积小、重量轻 
5.使用、保养、维修均很方便 
6.主要机构原装进口，稳定可靠 
 
应用范围： 
适用于真空干燥、减压蒸馏、旋转蒸发、真空浓缩、离心加速、固相萃取等
技术参数


	部件
	接触介质部分材质

	排气阀片
	FFKM

	隔膜片
	三明治结构 PTFE

	进气口/出气口
	PTFE

	管件
	PTFE、PVDF

	进气盘
	加碳纤增强 ECTFE

	腔体及膜片夹紧盘
	硬质氧化及特氟龙处理



产品页面 https://www.lhtanshi.cn/DVP/DVP1.2-1.2pro.html
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