DVP2 pro抗化学腐蚀隔膜泵 产品资料
产品介绍与技术参数
本资料供产品选型参考，参数以产品说明书及具体配置为准。
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1.真空稳定，抽速可调 2.完全的抗化学腐蚀能力 3.可长时间不间断工作 4.体积小、重量轻 5.使用、保养、维修均很方便 6.主要机构原装进口，稳定可靠 应用范围： 适用于真空干燥、减压蒸馏、旋转蒸发、真空浓缩、离心加速、固相萃取等
产品特点与应用
1.真空稳定，抽速可调 
2.完全的抗化学腐蚀能力 
3.可长时间不间断工作 
4.体积小、重量轻 
5.使用、保养、维修均很方便 
6.主要机构原装进口，稳定可靠 
 
应用范围： 
适用于真空干燥、减压蒸馏、旋转蒸发、真空浓缩、离心加速、固相萃取等 

技术参数
	型号
	DVP2 pro

	抽速 m3/h
	2

	最高真空度 mbar
	≤8

	额定转速
	1400 转速

	安全功能
	电机异常自动保护

	抽气头
	1

	额定功率 W
	180

	尺寸 (WxDxH) mm
	268*242*150

	重量 kg
	10





	部件
	接触介质部分材质

	排气阀片
	FFKM

	隔膜片
	三明治结构PTFE

	进气口/出气口
	PTFE

	管件
	PTFE、PDVF

	进气盘
	加碳纤增强ECTFE

	腔体及膜片夹紧盘
	硬质氧化及特氟龙处理
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