SPH10干式涡旋泵（高真空） 产品资料
产品介绍与技术参数
本资料供产品选型参考，参数以产品说明书及具体配置为准。
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产品特点: 变频温控风扇 优化涡盘设计 高流量气镇特性 双频双压设计 优化端面密封设计 永磁变频电机驱动 连续8000小时工作时长质保
产品特点与应用
产品特点: 
变频温控风扇 
优化涡盘设计 
高流量气镇特性 
双频双压设计 
优化端面密封设计 
永磁变频电机驱动 
连续8000小时工作时长质保
技术参数
	 
	 SPH10 

	  抽速 
 
	  10 m3/h (6.7cfm) 
 

	  极限真空度 
 
	  2 pa/0.02mbar 
 

	  转速 
 
	  1800 rpm 
 

	  接口尺寸 
 
	  KF25 
 

	  功率 
 
	  550W 
 

	  电压 
 
	  100-240V/50-60HZ 
 

	  外形尺寸 
 
	  442*278*308 mm 
 

	  重量 
 
	  25.2 kg（56 lb） 
 

	  最大水蒸气处理能力 
 
	  145 
 

	  噪音值 
 
	  55 dbA 
 

	  冷却方式 
 
	  风冷 
 

	  工作环境温度 
 
	  5-45℃（41-113℉） 
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