SPL20干式涡旋泵（低真空） 产品资料
产品介绍与技术参数
本资料供产品选型参考，参数以产品说明书及具体配置为准。
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变频温控风扇 优化涡盘设计 高流量气镇特性 双频双压设计 优化端面密封设计 永磁变频电机驱动 连续8000小时工作时长质保
产品特点与应用
变频温控风扇 
优化涡盘设计 
高流量气镇特性 
双频双压设计 
优化端面密封设计 
永磁变频电机驱动 
连续8000小时工作时长质保
技术参数
	 
	SPL20

	抽速
	20 m3/h (13cfm)

	极限真空度
	≤20 pa/0.2mbar

	转速
	1500 rpm

	接口尺寸
	KF25

	功率
	750W

	电压
	100-240V/50-60HZ

	外形尺寸
	442*278*308 mm

	重量
	25.8 kg（57 lb）

	最大水蒸气处理能力
	250

	噪音值
	55 dbA

	冷却方式
	Air-Cooling

	工作环境温度
	5-45℃（41-113℉）
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