SPL10干式涡旋泵（低真空） 产品资料
产品介绍与技术参数
本资料供产品选型参考，参数以产品说明书及具体配置为准。
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产品特点与应用
Variable frequency temperature control fan 
Optimized vortex disk design 
High flow gas ballast characteristics 
Dual frequency and dual voltage design 
Optimization of face seal design 
Permanent magnet variable frequency motor drive 
Continuous 8000 hours warranty
技术参数
	 
	SPL10

	抽速
	10 m3/h (6.7cfm)

	极限真空度
	≤30 pa/0.3mbar

	转速
	1500 rpm

	接口尺寸
	KF25

	功率
	550W

	电压
	100-240V/50-60HZ

	外形尺寸
	442*278*308 mm

	重量
	25.2 kg（56 lb）

	最大水蒸气处理能力
	160

	噪音值
	55 dbA

	冷却方式
	Air-Cooling

	工作环境温度
	5-45℃（41-113℉）
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