LG50干式螺杆真空泵 产品资料
产品介绍与技术参数
本资料供产品选型参考，参数以产品说明书及具体配置为准。
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LG干式螺杆真空泵是临海谭氏在吸收国外众多真空泵优越技术的基础上，采用新一代复合变螺距螺杆技术，自主创新而开发的小型风冷干式螺杆真空泵，具备高效、节能、环保、轻巧、使用方便、性能可靠等特点。主要应用于制药工艺、冻干、化学工艺、溶媒回收、有机溶剂回收、医疗仪器、生物制品、油气回收、薄膜制备、生化检测分析、半导体、微电子、太阳能、材料处理等相关设备及工艺流程。 
产品特点与应用
LG干式螺杆真空泵是临海谭氏在吸收国外众多真空泵优越技术的基础上，采用新一代复合变螺距螺杆技术，自主创新而开发的小型风冷干式螺杆真空泵，具备高效、节能、环保、轻巧、使用方便、性能可靠等特点。主要应用于制药工艺、冻干、化学工艺、溶媒回收、有机溶剂回收、医疗仪器、生物制品、油气回收、薄膜制备、生化检测分析、半导体、微电子、太阳能、材料处理等相关设备及工艺流程。 
1.采用风冷结构，无需冷却水，安装便捷; 
2.采用新型合金材料，重量轻，热变形小; 
3.工作腔内无任何介质，可获得洁净真空，适宜抽取可凝性气体; 
4.采用新一代等螺距螺杆技术，更适合各种工况环境使用; 
5.采用稳定的磁力密封装置使密封更加可靠，排气通畅，具有良好的液体处理能力; 
6.泵腔采用纳米陶瓷涂层或哈氏合金涂层，0型圈采用氟胶材质，提高抗化学腐蚀能力。
技术参数
	峰值抽速
	（m3/h）
	52

	极限真空
	（Pa）
	≤5

	电压
	（Voltage）
	220/380

	频率
	（Hz）
	50/60

	额定转速
	（rpm）
	2800/3400

	电机功率
	（kW）
	2.2

	重量（无电机）
	（kg）
	90

	进气口尺寸
	 
	KF40

	排气口尺寸
	 
	KF40

	噪音
	dB（A）
	65

	外形尺寸
	（mm）
	920*410*420

	冷却方式
	 
	风冷

	润滑油
	 
	T46号抗磨液压油/氟化油

	密封配置
	进气端
	磁力密封

	
	排气端
	唇形密封+四氟轴封



产品页面 https://www.lhtanshi.cn/LG/LG50.html
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