2XZF-25C防爆系列直联旋片式真空泵 产品资料
产品介绍与技术参数
本资料供产品选型参考，参数以产品说明书及具体配置为准。
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体积小、重量轻、噪音低；
设有气镇阀、可抽除少量水蒸汽；
设有自动防返油双重保险装置
2XZF防爆系列直联旋片式真空泵
 该系列泵是原2XZ型基础上改进而成，广泛适用在石油、化工、矿井、医药、油库、加油站、液化气站、煤气管道站、航空航天、军事等部门，防爆等级为IIA、IIB、温度组别为T1-T4组的易燃易爆气体场所抽除气体的设备。 
 一、特点：
 1.体积小、重量轻、噪音低；
 2.设有气镇阀、可抽除少量水蒸汽；
 3.设有自动防返油双重保险装置；
 4.专配防爆恒温干燥箱（2XZF-2,2XZF-4）；
 5.防爆标志：ExdIIT4；
 6.本机采用隔爆、烧封、本安复合防爆技术处理、安全可靠。 
 技术参数
	  设备型号
 
	  2XZF-25C
 

	  抽气速率 m 3 /h(L/S)
 
	  25
 

	  极限压力 (Pa)
 
	  分压力
 
	  ≤ 4 × 10 ˉ²
 

	
	  全压力
 
	  ≤ 1
 

	  转速 (r/min)
 
	  1400
 

	  电动机功率 (Kw)
 
	  2.2
 

	  工作电压 (v)
 
	  380
 

	  进气口口径 (mm)
 
	  KF -50
 

	
	

	  噪音（ dBA）
 
	  74
 

	  容油量（ L）
 
	  5
 

	  外形尺寸（ mm)
 
	  770×260×430
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