临海谭氏循环水真空泵SHZ-2IIIB 不锈钢 产品资料
产品介绍与技术参数
本资料供产品选型参考，参数以产品说明书及具体配置为准。
[image: ]
流量（L/min）60
扬程（M）8
最大真空度（Mpa）0.098
单头抽气（L/min）10
抽气头数（个）4
 SHZ型循环水真空泵
 该泵是在循环水多用真空泵的基础上，根据实验室面积较小这一特点，参照G外同类泵，缩小体积改进而成，zui适用于配套旋转蒸发器，具有体积小、重量轻、外形美观等特点，多表、多头抽气，并设有加冰孔、射流装置。
 特点
 1.本机采用多抽头，可单独或并联使用装有多个真空表；
 2.主机采用不锈钢和防腐材质机芯，箱体为特种防腐工程塑料；
 3.装有特别的流体消声器，减少水中的气体与液体的摩擦噪音，使真空度更高、更稳；
 4.耐腐蚀、无污染、噪音低、移动方便，还可根据用户需要加装真空调节阀；
 5.储水箱采用新研制的特种塑料材质，对含有丙酮、乙醚、氯仿等有机化学物质的作业，有耐腐蚀作用。
 技术参数
	 参数/型号
	 SHZ-III
	 SHZ-IIIB
	 SHZ-2IIIB
	 SHZ-95
	 SHZ-95A

	 功率（w）
	 0.18
	 0.18
	 0.18
	 0.37
	 0.37

	 工作电压（V/HZ）
	 220/50
	 220/50
	 220/50
	 220/50
	 220/50

	 流量（L/min）
	 60
	 60
	 60
	 80
	 80

	 扬程（M）
	 8
	 8
	 8
	 12
	 12

	 机壳材质
	 特殊防腐工程塑料
	 特殊防腐工程塑料
	 特殊防腐工程塑料
	 玻璃钢
	 不锈钢

	 机体材质
	 PPS
	 1Cr18Ni9Ti
	 1Cr18Ni9Ti
	 不锈钢
	 不锈钢

	 **大真空度（Mpa）
	 0.098
	 0.098
	 0.098
	 0.098
	 0.098

	 单头抽气（L/min）
	 10
	 10
	 10
	 10
	 10

	 抽气头数（个）
	 2
	 2
	 4
	 5
	 5

	 储水箱容积（L）
	 15
	 15
	 18
	 57
	 57

	 水箱材质
	 聚氯乙烯
	 特殊防腐工程塑料
	 特殊防腐工程塑料
	 聚氯乙烯
	 聚氯乙烯

	 外形尺寸（mm）
	 385×280×420
	 385×280×420
	 470×260×516
	 450×350×950
	 450×350×950

	 重量（kg）
	 11
	 15
	 18
	 40
	 40
 



产品页面 https://www.lhtanshi.cn/SHZ/SHZ-2IIIB.html
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