T40双级旋片式真空泵 产品资料
产品介绍与技术参数
本资料供产品选型参考，参数以产品说明书及具体配置为准。
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1.泵体内部采用耐腐蚀材料及工艺
2.内置主动防返油阀设计，可靠保障停机不返油
3.可调节气镇，方便不同工艺对水蒸气排出量的要求
 产品特点
 1.泵体内部采用耐腐蚀材料及工艺
 2.内置主动防返油阀设计，可靠保障停机不返油
 3.可调节气镇，方便不同工艺对水蒸气排出量的要求
 4.更恒定稳压的强制供油，在高压强下低噪音稳定运行
 5.零部件数量少，更方便后期维护保养
 
 应用行业
 真空镀膜/化工/制药研发/冶金/真空炉/灯和灯管制造/半导体/空间模拟/分析工程/环境工程/制冷和空调/电子工程/机械工程/医学技术/真空/干燥箱/高真空系统/化学和研究实验室/冷冻干燥系统/等离子蚀刻 
 技术参数
	 
	 T8
	 T16
	 T30
	 T40
	 T60

	 50Hz名义抽速M3/h(L/s)
	 9.2/2.6
	 17.0/4.7
	 31.4/8.7
	 42/11.7
	 63/17.5

	 50Hz抽速M3/h(L/s)
	 7.3/2.0
	 14.8/4.1
	 28.9/8.0
	 39.6/11
	 59/16.4

	 关气镇极限分压强(Pa)
	 5x10-2
	 5x10-2
	 5x10-2
	 4x10-2
	 4x10-2

	 关气镇极限全压强(Pa)
	 8x10-1
	 4x10-1
	 4x10-1
	 4x10-1
	 4x10-1

	 开气镇极限全压强(Pa)
	 2x10-1
	 6x10-1
	 6x10-1
	 6x10-1
	 6x10-1

	 水蒸气允许压强(Pa)
	 15
	 20
	 25
	 25
	 25

	 水蒸气抽除能力(g/h)
	 100
	 230
	 800
	 1000
	 1100

	 注油量(min/max)L
	 0.7/1
	 1.4/1.8
	 1.5/2
	 3/4
	 4/5

	 噪音级 关/开气镇(db a)
	 56/58
	 58/60
	 58/60
	 58/60
	 58/60

	 适合环境温度℃
	 12-45
	 12-45
	 12-45
	 8-45
	 8-45

	 连接口 进气及排气阀
	 KF25
	 KF25
	 KF25
	 KF40
	 KF40

	 电源
	 单/三相
	 单/三相
	 单/三相
	 单/三相
	 三相

	 电机功率(kw)
	 0.37
	 0.55
	 0.75
	 1.1
	 1.5

	 产品尺寸(mm)
	 485x185x270
	 540x185x270
	 582x185x270
	 660x240x350
	 720x240x350

	 重量（未注油）kg
	 21
	 36
	 40
	 65
	 75
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