GM-0.5B无油隔膜真空泵 产品资料
产品介绍与技术参数
本资料供产品选型参考，参数以产品说明书及具体配置为准。
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抽气速率：30L/s
极限压力：0.095MPa(50mbar)
功能：负压
无油隔膜真空泵是我公司打造**品牌战略中的一款无油真空泵。可以在无油状态下连续运转，噪音小，工作效率高，使用寿命长。该系列产品主要用于药物分析、精细化工、蒸馏过滤、生物制药、食品药品检验、公安刑侦分析等众多*域，是G内外高精度色谱仪器，旋转蒸发仪等配套使用的理想产品。
 
 产品特点
 1.该产品无需任何工作介质（无油），不产生污染，同时本机气体交换仓内置有过滤材料，从而保证了空气的洁净。
 2.生产过程中采用新技术、新工艺、新材料，它移动方便，工作流畅，从而保证了理想的真空度和较高的空气流速。
 3.采用无摩擦的膜体运动，不产生热量，无摩擦损耗。膜片采用进口橡胶，耐腐蚀，使用寿命长。
 4.机体内设计有自冷却排风系统，可保证24小时连续运转。
 5.采用压力可调式设计，可满足一定范围内的真空度和气体流速。
 6.低噪音、运转平稳、工作效率高。
 
 技术参数
	 型号
	 GM-0.5
	 GM-0.5A
	 GM-0.5B
	 GM-1A

	 抽气速率(L/s)
	 30
	 30
	 30
	 60

	 极限压力(MPa)
	 0.085(150mbar)
	 0.085(150mbar)
	 0.095(50mbar)
	 0.085(150mbar)

	 正压力(Psi)
	 -
	 40
	 -
	 40

	 级数
	 1
	 1
	 2
	 2

	 电动功率(W)
	 180
	 180
	 180
	 180

	 功能
	 负压
	 正负压两用型
	 负压
	 正负压两用型

	 噪音(dB)
	 < 50
	 < 50
	 < 50
	 < 50

	 膜片材质
	 进口耐腐橡胶
	 进口耐腐橡胶
	 进口耐腐橡胶
	 进口耐腐橡胶

	 外形尺寸(mm)
	 250x135x210
	 250x135x210
	 315x135x210
	 315x135x210

	 毛重/净重(Kg)
	 8.5/7.5
	 9/8
	 11/10
	 11/10
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