DVP16抗化学腐蚀隔膜泵 产品资料
产品介绍与技术参数
本资料供产品选型参考，参数以产品说明书及具体配置为准。
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真空稳定，抽速可调
完全的抗化学腐蚀能力
可长时间不间断工作
1.真空稳定，抽速可调
 2.完全的抗化学腐蚀能力
 3.可长时间不间断工作
 4.体积小、重量轻
 5.使用、保养、维修均很方便
 6.主要机构原装进口，稳定可靠
 
 应用范围：
 适用于真空干燥、减压蒸馏、旋转蒸发、真空浓缩、离心加速、固相萃取等
 
 技术参数
	 型号
	 DVP16

	 抽速 m3/h
	 16

	 zui高真空度 mbar
	 150

	 变频调速
	 1300-1800转

	 安全功能
	 马达异常检知

	 抽气头
	 1

	 额定功率 W
	 400

	 尺寸 (WxDxH) mm
	 375*200*310

	 重量 kg
	 20



	 部件
	 接触介质部分材质

	 排气阀片
	 FFKM

	 隔膜片
	 三明治结构PTFE

	 进气口/出气口
	 PTFE

	 管件
	 PTFE、PVDF

	 进气盘
	 加碳纤增强ECTFE

	 腔体及膜片夹紧盘
	 防腐喷涂处理
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