临海谭氏无油真空泵WX-8 三相 8L/s 产品资料
产品介绍与技术参数
本资料供产品选型参考，参数以产品说明书及具体配置为准。
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抽气速率(L/s)8
极限压力（MPa）≤2×10-2
电机功率（kw)0.75
电源电压（V)380
 WX型系列无油旋片式真空泵
 WX型系列无油旋片式真空泵，是我公司**研发的清洁型真空泵，不需用油润滑即可工作，不会污染环境即被处理的产品。适合真空干燥、真空浓缩作业，可广泛用于制药、化工、食品包装、医疗器械、牛奶加工业、印刷、照相制版、吸塑成形和实验室等广泛*域。该泵获得G家**（**号：90302753.4）。
 结构特点
 1.不存在油蒸汽，其工作环境和被处理的产品不会被污染；
 2.泵上配有吸气过滤装置和排气消音装置，寿命长、噪音低、维修方便；
 3.WX-4、WX-8泵上配有真空表，该系列泵可以连续运转；
 4.结构紧凑、重量轻，其外形尺寸小于同类真空泵。
 


	 参数/型号
	 WX-0.5
	 WX-1
	 WX-2
	 WX-4
	 WX-8

	 抽气速率(L/s)
	 0.5
	 1
	 2
	 4
	 8

	 极限压力（MPa）
	 ≤4×10-2
	 ≤2×10-2
	 ≤2×10-2
	 ≤2×10-2
	 ≤2×10-2

	 转速（r/min)
	 1400
	 1400
	 1400
	 1400
	 1400

	 电机功率（kw)
	 0.12
	 0.25
	 0.37
	 0.55
	 0.75

	 电源电压（V)
	 220
	 220/380
	 220/380
	 380
	 380

	 进气口口径（mm）
	 12
	 12
	 12
	 30
	 30

	 外形尺寸（mm)
	 240×120×210
	 320×160×240
	 440×160×240
	 510×190×330
	 540×190×330

	 毛重/净重（Kg）
	 11/10
	 14/13
	 16/15
	 28/23
	 36/30
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