临海谭氏直联旋片式真空泵2XZ-4单相 4L/s 产品资料
产品介绍与技术参数
本资料供产品选型参考，参数以产品说明书及具体配置为准。
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体积小，重量轻、噪音低；
设有气镇阀，可抽除少量水蒸汽；
设有自动防返油双重保险装置
 2XZ系列直联旋片式真空泵
 该系列泵是用来对密封容器抽除气体的基本设备。它可单独使用，也可用为增压泵、扩散泵、分子泵的前级泵、维持泵、钛泵的预抽泵用；可用于电真空容器制造、真空焊接、印刷、照相制版、食品包装、真空吸塑、制冷设备维修及仪器、仪表设备配套和实验室等。广泛适用于航空航天、半导体、镀膜、食品包装、干燥、制冷、科研、医疗、电子、化工、医药等专业单位和大专院校等部门的实验室、化验室。
 结构特点
 1.体积小，重量轻、噪音低；
 2.设有气镇阀，可抽除少量水蒸汽；
 3.设有自动防返油双重保险装置；
 4.小口径2XZ-2，2XZ-4真空泵专配真空干燥箱、冷冻干燥机，印刷机械；
 5.配小口径转换接头、KF接口；
 技术参数
	 参数/型号
	 2XZ-0.25
	 2XZ-0.5
	 2XZ-1
	 2XZ-2
	 2XZ-4

	 抽气速率m3/h(L/S)
	 50（HZ）
	 0.9（0.25）
	 1.8（0.5）
	 3.6（1）
	 7.2（2）
	 14.4（4）

	
	 60(HZ)
	 1.1（0.3）
	 2.1（0.6）
	 4.3（1.2）
	 8.6（2.4）
	 17.2（4.8）

	 极限压力（Pa）
	 分压力
	 ≤6×10-1
	 ≤6×10-2
	 ≤6×10-2
	 ≤6×10-2
	 ≤6×10-2

	
	 全压力
	 ≤6.5
	 ≤1.33
	 ≤1.33
	 ≤1.33
	 ≤1.33

	 50HZ
	 转速（r/min）
	 1400
	 1400
	 1400
	 1400
	 1400

	 60HZ
	 转速（r/min）
	 1720
	 1720
	 1720
	 1720
	 1720

	 电机功率（kw)
	 0.12
	 0.18
	 0.25
	 0.37
	 0.55

	 电源电压（V)
	 220
	 220/380
	 220/380
	 220/380
	 220/380

	 进气口口径（mm）（外径）
	 φ15
	 φ20
	 φ20
	 φ30
	 φ30

	 噪音（dBA）
	 63
	 65
	 65
	 68
	 68

	 容油量（L）
	 0.5
	 0.6
	 0.7
	 1
	 1.2

	 外形尺寸（mm)
	 403×130×240
	 447×168×260
	 469×168×260
	 514×168×282
	 565×168×282

	 重量（Kg）毛重/净重
	 16/15
	 17/16
	 18/17
	 22/20
	 24/22
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