临海谭氏防爆无油真空泵WXF-1 三相 产品资料
产品介绍与技术参数
本资料供产品选型参考，参数以产品说明书及具体配置为准。
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抽气速率(L/s)1
极限压力（Mpa）2×10ˉ²
转速（r/min）1400
电机功率（kw）0.25
电源电压（V）380
进气口口径（mm）12
 WXF型系列防爆无油旋片式真空泵
 该系列防爆无油真空泵，是我公司**研发的清洁型真空泵，不需用油润滑即可工作，广泛适用于石油、化工、矿井、油库、加油站、液化气站、煤气管道站、航空航天、军事部门等*域；是用来对易燃易爆容器抽除气体的仪器。
 特点：
 1.不存在油蒸汽，其工作环境和被处理的产品不会被污染；
 2.泵上配有吸气过滤装置和排气消音装置，寿命长、噪音低、维修方便。
 3.适用于防爆等级为IIA、IIB；温度组别为T1－T4级的易燃易爆气体；
 4.防爆标志：ExdIIBT4；
 5.本机采用隔爆、烧封、本安等复合防爆技术处理，安全可靠。
 技术参数
	 参数/型号
	 WXF-1
	 WXF-2
	 WXF-4
	 WXF-8

	 抽气速率(L/s)
	 1
	 2
	 4
	 8

	 极限压力（Mpa）
	 2×10-2
	 2×10-2
	 2×10-2
	 2×10-2

	 转速（r/min)
	 1400
	 1400
	 1400
	 1400

	 电机功率（kw)
	 0.25
	 0.37
	 0.55
	 0.75

	 电源电压（V)
	 380
	 380
	 380
	 380

	 进气口口径（mm）
	 12
	 12
	 30
	 30

	 外形尺寸（mm)
	 320×160×240
	 440×160×240
	 600×260×340
	 650×260×340

	 重量（Kg）
	 14
	 16
	 55
	 60
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