临海谭氏防爆旋片真空泵2XZF-15C（三相）15L/s 产品资料
产品介绍与技术参数
本资料供产品选型参考，参数以产品说明书及具体配置为准。
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转速(r/min)1400
电动机功率(Kw)1.5
工作电压(v)380
进气口口径(mm)KF-40
噪音（dBA）74
 该系列泵是原2XZ型基础上改进而成，广泛适用在石油、化工、矿井、医药、油库、加油站、液化气站、煤气管道站、航空航天、军事等部门，防爆等级为IIA、IIB、温度组别为T1-T4组的易燃易爆气体场所抽除气体的设备。
 一、特点：
 1.体积小、重量轻、噪音低；
 2.设有气镇阀、可抽除少量水蒸汽；
 3.设有自动防返油双重保险装置；
 4.专配防爆恒温干燥箱（2XZF-2,2XZF-4）；
 5.防爆标志：ExdIIT4；
 6.本机采用隔爆、烧封、本安复合防爆技术处理、安全可靠。
 
	  参数/型号
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	  1
 
	  1.2
 
	  2
 
	  3
 
	  4
 
	  5
 

	  外形尺寸（mm)
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