临海谭氏直联旋片式真空泵2XZ-6C单相 6L/s 产品资料
产品介绍与技术参数
本资料供产品选型参考，参数以产品说明书及具体配置为准。
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1.体积小、重量轻、噪音低
2.设有气镇阀，可抽除少量水蒸汽
3.极限真空度高
4.内装强制油泵，润滑充分
5.设有自动防返油双重保险
 2XZ-C系列直联旋片式真空泵
 该系列泵是在原2XZ型基础上借用G外先进技术和经验改进的，是用来抽除密封容器中的气体，使容器获得真空状态。也可作为各种高真空、超高真空获得设备的前级泵。广泛适用于真空冶金、真空镀膜、太阳能非晶硅、单晶硅、多晶硅、蒸馏、工业、食品包装、航空科技*域、半导体、电子、制冷、医疗、化工等专业单位和大专院校及研究所等部门的实验室、化验室。
 结构特点
 1.体积小、重量轻、噪音低；
 2.设有气镇阀，可抽除少量水蒸汽；
 3.极限真空度高；
 4.内装强制油泵，润滑充分，性能可靠；
 5.设有自动防返油双重保险装置；
 6.保持进气压强为1.33×103Pa时，仍可连续运转；
 7.不漏油，不喷油，不污染工作环境。2XZ-6C、2XZ-8C、2XZ-15C、2XZ-25C，排气装置专配油雾收集器。
 技术参数
	 参数/型号
	 2XZ-6C
	 2XZ-8C
	 2XZ-15C
	 2XZ-25C

	 抽气速率(L/s)
	 50(HZ)
	 21.6（6）
	 28.8（8）
	 54（15）
	 90（25）

	
	 60(HZ)
	 26（7.2）
	 34.5（9.6）
	 64.8（18）
	 108（30）

	 极限压力
	 分压力
	 ≤4×10-2
	 ≤4×10-2
	 ≤4×10-2
	 ≤4×10-2

	 （Pa）
	 全压力
	 ≤1
	 ≤1
	 ≤1
	 ≤1

	 转速（r/min)
	 50(HZ)
	 1400
	 1400
	 1400
	 1400

	
	 60(HZ)
	 1720
	 1720
	 1720
	 1720

	 电机功率（kw)
	 0.75
	 1.1
	 1.5
	 3

	 电源电压（V)
	 380
	 380
	 380
	 380

	 进气口口径（mm）
	 KF -40
	 KF -40
	 KF -40
	 KF -50

	 噪音（dBA）
	 68
	 70
	 70
	 72

	 容油量（L）
	 2
	 3
	 4
	 5

	 外形尺寸（mm)
	 565×200×342
	 650×240×430
	 700×240×430
	 770×240×430

	 毛重/净重（Kg）
	 50/40
	 70/60
	 86/75
	 98/85
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